<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="31.75" y1="1.905" x2="29.845" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.845" y1="0" x2="1.905" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="0" x2="0" y2="1.905" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1.905" x2="0" y2="23.495" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="23.495" x2="1.905" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.905" y1="25.4" x2="29.845" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.845" y1="25.4" x2="31.75" y2="23.495" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31.75" y1="23.495" x2="31.75" y2="1.905" width="0" layer="20"/>
<text>CS</text>
<text>DI</text>
<text>DO</text>
<text>3v</text>
<text>5v</text>
<text>CLK</text>
<text>CD</text>
<text>GND</text>
<text>5V ready Micro-SD</text>
<text>Breakout board+</text>
<text>adafruit.com</text>
<text>CC BY-SA</text>
<hole x="2.54" y="22.86" drill="2.2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="2.2"/>
<hole x="22.86" y="22.86" drill="2.2"/>
<hole x="22.86" y="2.54" drill="2.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X08-BIG">
</package>
<package name="MICROSD">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
<package name="A/3216-18R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET A / EIA 3216-18 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET S / EIA 3216-12</description>
</package>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO16" value="4050D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="adafruit" package="MICROSD" value="MICROSD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="adafruit" package="SOT23-5L" value="LP298XS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="A/3216-18R" value="10uF/10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805K" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X08-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ACT" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="MT2"/>
<contactref element="X1" pad="MT1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ACT" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CD">
<contactref element="X1" pad="CD1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DO">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DI">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ACT" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
