<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQFN32">
<description>&lt;b&gt;TQFN 7x7 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.maxim-ic.com/packages .. 90-0125.pdf</description>
</package>
<package name="LP-12-200">
<description>&lt;b&gt;Transformer Dual primary 115/230V 50/60HZ 10.0VA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: BEI_DDS30F_10VA_size.pdf</description>
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="AMPBOARD">
<description>Daughter board for MAX9704 15W Stereo Power Amp</description>
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06-CLEAN">
</package>
<package name="1X06-CLEANBIG">
</package>
<package name="1X06-BIG">
</package>
<package name="1X06-BIGLOCK">
</package>
<package name="1X3-3.5MM">
</package>
<package name="TO220AB">
<description>&lt;B&gt;TO220 AB&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded horzintal</description>
</package>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL6-SMD">
<description>&lt;b&gt;DIL 6 SMD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/4N/4N35-M.html</description>
</package>
<package name="DIL6-04">
<description>&lt;b&gt;DIL 6 0.4 Inch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.fairchildsemi.com/pf/4N/4N35-M.html</description>
</package>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X2-3.5MM">
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 220 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="IMP002_PACKAGE">
<description>&lt;b&gt;IMP002 Solder-Down module from Electric Imp&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
http://devwiki.electricimp.com/lib/exe/fetch.php?media=imp002_module_20130321.pdf</description>
</package>
<package name="APA3010SF4C">
<description>SIDE LED SMD 3.0 x 1.0 mm, three pads</description>
</package>
<package name="DUOLED-A-5MM">
<description>&lt;B&gt;DUO LED&lt;/B&gt;&lt;P&gt;
2 colors (red/green, red/yellow), 5 mm, round, common Anode&lt;BR&gt;
&lt;I&gt;www.ligitek.com&lt;/I&gt; or other producers.</description>
</package>
<package name="LTR-301">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Smal Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DD-3">
<description>&lt;b&gt;DPAC&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MAX9704">
<pin name="PGND" direction="in"/>
<pin name="PGND2" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="VDD2" direction="out"/>
<pin name="VDD3" direction="in"/>
<pin name="C1P" direction="pwr"/>
<pin name="INL+" direction="in"/>
<pin name="INL-" direction="in"/>
<pin name="FS1" direction="in"/>
<pin name="FS2" direction="in"/>
<pin name="INR+" direction="in"/>
<pin name="INR-" direction="in"/>
<pin name="SHDN_" direction="in"/>
<pin name="G1" direction="in"/>
<pin name="G2" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in"/>
<pin name="REG" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="in"/>
<pin name="CHOLD" direction="pwr"/>
<pin name="OUTR-" direction="pas"/>
<pin name="OUTR+2" direction="pas"/>
<pin name="OUTR+" direction="pas"/>
<pin name="OUTL-2" direction="pas"/>
<pin name="OUTL-" direction="pas"/>
<pin name="OUTL+2" direction="pas"/>
<pin name="OUTL+" direction="pas"/>
<pin name="PGND4" direction="pas"/>
<pin name="PGND3" direction="pas"/>
<pin name="C1N" direction="pas"/>
<pin name="VDD4" direction="pas"/>
<pin name="OUTR-2" direction="pas"/>
<pin name="EXP" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TRANSFORMER-DUAL-PRIMARY">
<pin name="P1.1" direction="pas"/>
<pin name="P1.2" direction="pas"/>
<pin name="P2.1" direction="pas"/>
<pin name="P2.2" direction="pas"/>
<pin name="S1.1" direction="pas"/>
<pin name="S1.2" direction="pas"/>
<pin name="S2.1" direction="pas"/>
<pin name="S2.2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD4">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD2">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="AMPBOARD">
<pin name="LOUT+" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="LOUT-" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="ROUT+" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="ROUT-" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="LIN+" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="LIN-" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VDD" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="RIN+" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="RIN-" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD6">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="1X3">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TRIAC">
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="OK-B">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="BAS" direction="pas"/>
<pin name="EMI" direction="pas"/>
<pin name="COL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="0V">
<pin name="0V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+12V">
<pin name="+12V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="KL">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="KL+V">
<pin name="KL" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="1X2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="IMP002_SYMBOL">
<pin name="PIN1"/>
<pin name="PIN2"/>
<pin name="PIN5"/>
<pin name="PIN6"/>
<pin name="PIN7"/>
<pin name="PIN8"/>
<pin name="PIN9"/>
<pin name="PIN_A"/>
<pin name="PIN_B"/>
<pin name="PIN_C"/>
<pin name="PIN_D"/>
<pin name="PIN_E"/>
<pin name="OPTO_BIAS"/>
<pin name="OPTO_IN"/>
<pin name="LED_RED"/>
<pin name="LED_GREEN"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="GND7"/>
<pin name="GND8"/>
<pin name="GND9"/>
<pin name="GND10"/>
<pin name="GND11"/>
<pin name="GND12"/>
<pin name="GND13"/>
<pin name="VREF"/>
<pin name="VDD1"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="GND14"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="POWER_EN"/>
</symbol>
<symbol name="DUOLED-RG-A">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="CR" direction="pas"/>
<pin name="CG" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LTR-301">
<pin name="C"/>
<pin name="E"/>
</symbol>
<symbol name="REG1118">
<pin name="VIN" direction="in"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT_TAB" direction="out"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAX9704" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;10W Stereo/15W Mono, Filterless, Spread-Spectrum, Class D Amplifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4230"&gt;http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4230&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MAX9704"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="C1N" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C1P" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CHOLD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="EXP" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="FS1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="FS2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="G1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="G2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="INL+" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="INL-" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INR+" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="INR-" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL+" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL+2" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL-" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTL-2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR+" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR+2" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR-" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTR-2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PGND4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="REG" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SHDN_" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD4" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP-12-200" prefix="TR">
<description>&lt;b&gt;Transformer Dual primary 115/230V 50/60HZ 10.0VA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: BEI_DDS30F_10VA_size.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TRANSFORMER-DUAL-PRIMARY"/>
</gates>
<devices>
<device name="28G2" package="LP-12-200">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S1.1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S1.2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="S2.1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="S2.2" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X4" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X04">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINHD2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X6" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X06">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CLEAN" package="1X06-CLEAN">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CB" package="1X06-CLEANBIG">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B" package="1X06-BIG">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LOCK" package="1X06-BIGLOCK">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPBOARD">
<description>Daughter board for MAX9704 15W Stereo Power Amp.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPBOARD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AMPBOARD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="LIN+" pad="LIN+"/>
<connect gate="G$1" pin="LIN-" pad="LIN-"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT+" pad="LOUT+"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT-" pad="LOUT-"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN+" pad="RIN+"/>
<connect gate="G$1" pin="RIN-" pad="RIN-"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT+" pad="ROUT+"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT-" pad="ROUT-"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="VDD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1X3" prefix="J">
<description>3.5mm Terminal block X 3

twomey.lbr adapted from &lt;p&gt;http://www.ladyada.net/library/pcb/eaglelibrary.html&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1X3"/>
</gates>
<devices>
<device name="-3.5MM" package="1X3-3.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BTA12-600" prefix="T">
<description>&lt;b&gt;Thyristor TRIAC 600 Volt 126A 3-Pin (3+Tab) TO-220AB Isolated Tube&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2034010.pdf</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="TRIAC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220AB">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="V" package="TO220V">
<connects>
<connect gate="-1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="-1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="-1" pin="G" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="H11AA1" prefix="OK">
<description>&lt;b&gt;Optocoupler AC Input 1 Channel Trans W/Base DC Output 6-Pin DIP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_18825_-1</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OK-B"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="H11A1-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021358"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K1793"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11A2M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="6421362"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84H5960"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11A3M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1612459"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84H5972"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="MPN" value="H11A4"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58K1623"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11A5M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84H5984"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="DIL6-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="T" package="DIL6-04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="BAS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="COL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="EMI" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="1">
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="MPN" value="H11A1TV-M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="05C2394"/>
</technology>
<technology name="2">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="3">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="4">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
<technology name="5">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ACN" prefix="SUPPLY">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL AC NEUTRAL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="0V" symbol="0V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="120VAC" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+12V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1X2-3.5SCREW" prefix="X" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;1x2 3.5mm screw terminal&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
With seperable pins.</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="KL"/>
<gate name="-2" symbol="KL+V"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X2-3.5MM">
<connects>
<connect gate="-1" pin="KL" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="KL" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LADYADA1X2" prefix="J">
<description>3.5mm Terminal block
&lt;p&gt;http://www.ladyada.net/library/pcb/eaglelibrary.html&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="1X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="-3.5MM" package="1X2-3.5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IMP002">
<description>Electric Imp 002 - Solder Down Module

http://devwiki.electricimp.com/lib/exe/fetch.php?media=imp002_module_20130321.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IMP002_SYMBOL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="IMP002_PACKAGE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND10" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND11" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND12" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND13" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND14" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND9" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_GREEN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_RED" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OPTO_BIAS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OPTO_IN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN7" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN9" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN_A" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN_B" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN_C" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN_D" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIN_E" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="POWER_EN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="34"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DUOLED-RG-A" prefix="LD" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;SMD DUO SIDE-LED&lt;/B&gt;&lt;P&gt;
2 colors (red/green), 3.0x1.0mm, SMD, common Anode&lt;BR&gt;
&lt;I&gt;http://www.digikey.com/product-detail/en/APA3010SF4C/754-1070-1-ND/1747787&lt;/I&gt;.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DUOLED-RG-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="APA3010SF4C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CG" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CR" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SDP8405" prefix="Q" uservalue="yes">
<description>NPN silicon phototransistor transfer molded in a T-1 clear plastic package. 3mm.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LTR-301"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="A"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="REG1117" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;800mA and 1A Low Dropout (LDO) Positive Regulator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Adj</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="REG1118"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT_TAB" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="REG1117"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1097566"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14P6981"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="F" package="DD-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="TEXAS INSTRUMENTS"/>
<attribute name="MPN" value="REG1117FAKTTT"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1296120"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="87H2562"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
